**

Ciechanowiec, 05.10.2016 r.

AD/380/2/2016

Szanowni Państwo,

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuję niżej wyjaśnienia dotyczące SIWZ w przetargu nieograniczonym na ***„Restaurację obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”***, znak sprawy 2/2016

Pytanie 1.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie części zamówienia:

W załączniku nr 10 znajduje się „Opis techniczny i przedmiar WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW:

*Do części pawilonów, po stworzeniu właściwych warunków do przechowywania muzealiów zostanie zakupiony sprzęt do magazynowania. W ramach tego zadania planowany jest zakup:*

*• 5 sztuk regałów  przesuwnych z siatkami do zawieszania obrazów wysokość ok. 3000 mm, długość ok. 4000 mm, głębokość ok. 400 mm,*

*• jednego regału przesuwnego z półkami na zbiory różne: wysokość ok. 3000 mm, długość 4x1000 mm, głębokość ok. 800 mm,*

*• jednego regału przesuwnego z półkami i z wieszakami na ubrania różne: wysokość ok. 3000 mm, długość 4x1000 mm, głębokość 2x600 mm,*

*• jednego regału stacjonarnego z szufladami i półkami na zbiory papierowe: wysokość ok. 3000 mm, długość 4x1000 mm,  głębokość 400 mm,*

*• dwóch regałów przesuwnych, podesty na meble i rzeźby: długość 4000 mm, głębokość 1200 mm.*

Czy mogą Państwo udzielić odpowiedzi co do materiału, koloru i innych danych niezbędnych do właściwego zakupu elementów?

Odpowiedź:

Regały przesuwne: regały znapędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym wykonane   
z blachy. Regały powinny posiadać następujące funkcje:

* łagodny start i zatrzymanie
* automatyczne zatrzymanie w przypadku, gdy człowiek lub inna przeszkoda znajdzie się na drodze
* możliwość zamknięcia w celu ochrony przed kradzieżą
* łatwe programowanie przez komputer w taki sposób, aby system automatycznie przypisał autoryzację dostępu

Wymiary:

* Obciążenie sekcji [kg]: 800
* Wysokość sekcji [mm]: 2994, skok co 40 mm
* Długość sekcji [mm]: 800, 900, 1000, 1100, 1200
* Głębokość sekcji [mm]: 200, 250, 270, 300, 320, 350, 390, 400, 450
* Maksymalna głębokość [mm]: 1200

Regały stacjonarne: ściany boczne i półki wykonane z pełnej blachy. Wszystkie elementy regałów pozbawione ostrych krawędzi. Półki nośności co najmniej 10 kg. Półki mocowane na zaczepach, które nie wymagają użycia narzędzi i posiadają możliwość szybkiego montażu i demontażu.

Wymiary:

* Wysokość sekcji [mm]: do 3994, skok co 40 mm
* Długość sekcji [mm]: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1250
* Głębokość [mm]: 200, 250, 270, 300, 320, 350, 390, 400, 450

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w przygotowywanej ofercie.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Uszyńska